
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1049300 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 56 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 56.0 | 5.74 | 160 |  | 0.85 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 44.0 | 5.74 | 418 |  | 2.21 | 13/7/30 | |
| PL |  | 37.0 | 5.74 | 2637 |  | 13.97 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 43.7 | 12.3 | 6.3 | 5.2 | 161 | 159 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 29.0 | 15.0 | 8.9 | 6.7 | 426 | 416 |  |
| PL |  | 24.7 | 12.3 | 9.4 | 7.8 | 3,606 | 2,166 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

