
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1124920 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 240 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  |  |  |  |  |  | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 126.0 | 24.15 | 304 |  | 20.93 | 13/7/30 | |
| PL |  | 250.0 | 24.15 | 438 |  | 30.12 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 116.2 | 9.8 | 14.0 | 11.8 | 321 | 318 |  |
| PL |  | 241.5 | 8.5 | 13.8 | 12.3 | 17,230 | 4,782 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

