
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1300922 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 56 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  |  |  |  |  |  | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 56.0 | 9.32 | 332 |  | 4.77 | 13/7/30 | |
| PL |  | 51.0 | 9.32 | 1112 |  | 15.99 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 43.1 | 12.9 | 10.5 | 8.2 | 335 | 333 |  |
| PL |  | 40.2 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 1,358 | 1,121 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

