
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1379023 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 120 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 120.0 | 19.09 | 865 |  | 40.01 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  |  |  |  |  |  | 13/7/30 | |
| PL |  | 98.0 | 19.09 | 407 |  | 18.83 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 114.3 | 5.7 | 11.8 | 10.9 | 35,057 | 3,419 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL |  | 89.8 | 8.2 | 14.3 | 12.7 | 4,659 | 1,402 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

