
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1613773 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 110 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 110.0 | 16.71 | 49 |  | 1.85 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 78.0 | 16.71 | 279 |  | 10.5 | 13/7/30 | |
| PL |  | 86.0 | 16.71 | 493 |  | 18.53 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 103.5 | 6.5 | 10.7 | 9.8 | 51 | 51 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 67.8 | 10.2 | 13.4 | 11.2 | 294 | 287 |  |
| PL |  | 77.2 | 8.8 | 13.2 | 11.7 | 637 | 601 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

