
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 1614860 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 89 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 89.0 | 17.16 | 496 |  | 23.48 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 69.0 | 17.16 | 65 |  | 3.09 | 13/7/30 | |
| PL |  | 72.0 | 17.16 | 91 |  | 4.32 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 83.7 | 5.3 | 12.7 | 11.8 | 3,403 | 1,046 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 59.9 | 9.1 | 15.1 | 12.9 | 65 | 65 |  |
| PL |  | 64.2 | 7.8 | 15.0 | 13.5 | 91 | 91 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

