
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 673537 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 74 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 74.0 | 12.36 | 978 |  | 11.15 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 65.0 | 12.36 | 326 |  | 3.71 | 13/7/30 | |
| PL |  | 56.0 | 12.36 | 248 |  | 2.83 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 67.1 | 6.9 | 10.2 | 9.2 | 5,045 | 1,467 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 53.4 | 11.6 | 11.7 | 9.5 | 349 | 334 |  |
| PL |  | 46.9 | 9.1 | 12.9 | 11.3 | 251 | 249 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

