
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forecast Values | |  |  |  | Compiler Engine Information | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand ID: | | 942300 | | | GYPSY Model: | | 2009-May-21 | |
| Stand Type: | | Natural |  |  | Application: | | 20100713p | |
| Stand Age: | | 120 | years |  | COM DLL: | | 20100329b35 | |
| Spatial: | | NO |  |  |  |  |  |  |
| BA adjusted: | | YES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input Data | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | totage | topht | den | ps | ba | utilization | |
| AW |  | 120.0 | 22.12 | 651 |  | 29.37 | 13/7/30 | |
| SB |  |  |  |  |  |  | 15/10/30 | |
| SW |  | 83.0 | 22.12 | 44 |  | 2.01 | 13/7/30 | |
| PL |  | 104.0 | 22.12 | 196 |  | 8.85 | 13/7/30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculated Attributes | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Species | | bhage | y2bh | si\_bh | si\_t | n0 | sdf | psi |
| AW |  | 115.5 | 4.5 | 14.3 | 13.5 | 32,129 | 2,681 |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | 74.9 | 8.1 | 17.1 | 15.0 | 44 | 44 |  |
| PL |  | 96.8 | 7.2 | 16.4 | 14.9 | 271 | 266 |  |

Tesera Gypsy



Excel Gypsy

